**一、概述：**

黑龙江乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司拟对10T纯化水机组RO膜更换维修公开招标，欢迎符合招标条件的投标方前来投标，具体事宜安排如下：

二、**技术部分**：

1、更换维修要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求** | **期望/必须** | **是否符合** |
|  URS01  | 更换RO膜，拆旧安新21只； | 必须 | 口是/口否 |
| URS02 | RO膜品牌：美国杜邦（陶氏）原装进口； | 必须 | 口是/口否 |
| URS03 | 规格型号：BW30-PRO-400； | 必须 | 口是/口否 |
| URS04 | 提供美国杜邦（陶氏）产品质量证明书； | 必须 | 口是/口否 |
| URS05 | 更换RO膜壳头密封组件14套； | 必须 | 口是/口否 |
| URS06 | 原水罐进水液面自动控制1套，实现自动进水无人值守状态 | 必须 | 口是/口否 |
| URS07 | 更换原水罐、淡水罐液位管； | 必须 | 口是/口否 |
| URS08 | 系统调试，产水能力达到设计产能10T，电导率小于等于3； | 必须 | 口是/口否 |
| URS09 | 工期3个日历日，完成交钥匙工程。 | 必须 | 口是/口否 |

2、其他要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求** | **期望/必须** | **是否符合** |
| URS10 | 更换维修方应在中华人民共和国境内合法注册； | 必须 | 口是/口否 |
| URS11 | 更换维修方在施工过程必须做好施工人员安全防护； | 必须 | 口是/口否 |
| URS12 | 更换维修方提供医药行业业绩合同2份； | 必须 | 口是/口否 |
| URS13 | 更换维修方提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）； | 必须 | 口是/口否 |
| URS14 | 更换维修方保证，不少于两年维修保证期； | 必须 | 口是/口否 |
| URS15 | 报价方式：综合单价法（含材料、人工、运输、税金的所有费用）； | 必须 | 口是/口否 |
| URS16 | 合同签订即开始更换维修施工，发货前付合同总额70%发货款，材料到达指定地点安装，完成工程量100%后，使用方验收合格后，开全款增值税发票入账，付合同总额30%款，质保期自验收合格之日二年。 | 必须 | 口是/口否 |

应商对URS中的项目要求条款予以确认，有偏离的做对应的详细说明。

**表1 URS偏离汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | URS编号 | 偏离项 | 偏离说明 |
|  1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

**四、结款方式：**

结算方式：电汇

**五、更换维修方资质要求：**

1、更换维修方应具有法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件（彩印件加盖红章）；

2、更换维修方需提供售后服务相关事宜文件；

3、更换维修方具有纯化水处理机组制造或安装资质,注册资金100万元以上；

4、更换维修方一般情况表；

5、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标；

6、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、 其他组织或者个人，不得参加投标；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同 单位，不得同时投标；

8、更换维修方应具有合法注册证明、足够履约注册资本、具有良好的质量保证体系，三年内无不良记录；

9、更换维修方提供医药行业业绩合同2份，注明使用单位设备部门或使用部门联系人、联系方式；

10、法人授权委托书（加盖红章）；

11、法人营业执照（彩印件加盖红章）；

 12、报价单，一口价（报价单加盖红章）报价单格式附件。

**六、日程安排：**

1、投标标书，一正一副共二本，含技术和商务部分

2、时间、地址：请于2024年4月10日12:00前邮寄或送至黑龙江省哈尔滨市平房区渤海路39号，乌苏里江制药有限公司哈尔滨分公司 翟芯宇（收） 13199638798，未收到或未在规定时间内收到标书，视为放弃投标。

3、快递脱皮后，标书应有独立包装，包装外表面明显位置设置标识，标注设备厂家名称，项目标书、联系人、电话等信息，开标时统一开启。

4、开标时间：2024年4月10日13:00

**七、联系方式：**

投标联系人: 翟芯宇        联系电话：13199638798

技术答疑人：周宝双 联系电话：13936675940

**报 价 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **总货期** | **备注** |
| 1 | RO膜 | BW30-PRO-400 | 支 | 21 |  |  |  | 拆旧安新 |
| 2 | 密封组件 | 膜壳头 | 套 | 14 |  |  |  |  |
| 3 | 液面控制 | 原水罐进水口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 原水罐液位管 | 更换 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 淡水罐液位管 | 更换 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 系统调试 |  | 次 | 1 |  |  |  | 达到设计产能10T，电导率小于等于2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （金额） | 大写： |

**报价单位：**

**报价人：**

**联系方式;**

**年 月 日**